**Информация о припусках**

После того, как были произведены замеры стен, подлежащих оклеиванию фотообоями, к этим размерам рекомендуется добавить припуски.

- Если планируется оклеивать фотообоями целую стену, то по высоте необходимо добавить припуск от 5-10 см и припуск по ширине каждой стены 3-5 см (излишки обоев после наклеивания сразу же срезаются).

- Если фотообои будут иметь высоту менее высоты стены, а ширину во всю стену, припуски по высоте не нужны, добавьте только припуск по ширине 3-5 см. (излишки обоев после наклеивания сразу срезаются).

- Если фотообои будут иметь высоту во всю стену, а ширину менее ширины стены, припуски по ширине не нужны, необходимо добавить только припуск по высоте от 5-10 см (излишки обоев после наклеивания сразу срезаются).

- Припуски будут особенно нужны, если не все углы помещения строго вертикальные, и линия стыка стены и потолка не выведена по уровню (т.е. не соблюдена горизонтальность и параллельность пола и потолка). Вы сможете регулировать высоту фотообоев по отношению к стене с помощью припусков.

- Если фотообои будут иметь высоту менее высоты стены и ширину менее ширины стены, припуски по высоте и ширине не нужны.